**湖口县中医医院医疗设备采购公告**

**附件1**

**煎药机技术参数：**

1、煎药锅数量 ≧3个

2、煎药锅容量 ≧20000ml

3、包装能力≧ 7袋/min

4、袋装容量： 50～250ml

5、上下辊温设定范围：100～199℃

6、包装数量设定范围：0～250（袋）循环

7、额定电压： 220V

8、单锅煎药功率：1800W

9、热合功率：800W

10、电机功率：2\*25W

11、总功率：6250W

**报警系统**

1、温度保护报警；

2、传感器故障报警；

3、可控硅故障报警。

**附件2**

**显微外科器械包**

用途：本套器械对于颌面、四肢的修复或畸形矫治，以及显微外科手术中对微小血管或淋巴管作缝合手术时用。本套器械由35件组成。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 型式规格 | 单位 | 配置数 |
| 1 | 消毒篮（显微外科器械包） | 370×230×50 | 套 | 1 |
| 2 | 显微止血夹 | 合拢 方尾 角弯L14 | 只 | 3 |
| 3 | 显微止血夹 | 止血 圆尾 直L16 | 只 | 10 |
| 4 | 显微止血夹 | 止血 弯L30 网齿 | 只 | 10 |
| 5 | 显微冲洗吸引管 | 0.5 | 把 | 1 |
| 6 | 显微冲洗吸引管 | 0.8 | 把 | 1 |
| 7 | 显微剪 | 12.5cm 直窄 刃长9 | 把 | 1 |
| 8 | 显微剪 | 12.5cm 弯窄 刃长9 | 把 | 1 |
| 9 | 显微持针钳 | 12.5cm 直 头宽0.2 | 把 | 1 |
| 10 | 显微持针钳 | 12.5cm 弯 头宽0.2 | 把 | 1 |
| 11 | 显微镊 | 12.5cm 直 头宽0.1 | 把 | 2 |
| 12 | 显微镊 | 12.5cm 弯 头宽0.3 | 把 | 1 |
| 13 | 显微镊 | 12.5cm 直抱口头宽0.3 | 把 | 2 |

**附件3**

**断指再植器械包**

用途：本套器械供断指再植手术用。本套器械由13件组成。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 型式规格 | 单位 | 配置数 |
| 1 | 整形镊 | 12cm有钩 头宽0.8 | 把 | 1 |
| 2 | 精细手术剪 | 12.5cm 弯尖 刃口开齿 （小血管） | 把 | 1 |
| 3 | 骨锉 | 18cm 直形 节距0.5 双面齿 | 把 | 1 |
| 4 | 咬骨钳 | 18cm 双关节 角弯20° 刃2无角柄 | 把 | 1 |
| 5 | 消毒篮（手外科器械包） | 370×230×50 | 套 | 1 |
| 6 | 显微止血夹 | 止血 方尾 直L15 | 只 | 1 |
| 7 | 止血钳 | 12.5cm 弯全齿（微血管） | 把 | 1 |
| 8 | 显微平头冲洗针 | 直4# | 支 | 1 |
| 9 | 显微剪 | 14cm 弯 刃长11 | 把 | 1 |
| 10 | 显微持针钳 | 14cm 直 头宽0.2 | 把 | 1 |
| 11 | 显微镊 | 16cm 直 头宽0.3 | 把 | 3 |